分布式控制方案修改备忘

1 确定机械手2，3的PLC

2 测试同时连接三个机械手，多线程读写测试

3 确定线上站台设备控制分属于哪个机械手PLC

4 A1库、B1库出入口相关的站台控制划分到哪个PLC，是Fx系列还是机械手PLC

5 机械手PLC自动重连事件增加参数：机械手PLC的IP地址，端口号

6 最终目标是做到，这5个主控设备：两个堆垛机、三个机械手任何一个出现故障或人为断电，不影响其它的设备运行。